1.1. ….. St …….. € …….. €

**ECO TS x SR III**

Gleitschienentürschließer mit Schließfolgeregelung SR III

für zweiflüglige Türen nach EN 1154 und EN1158.

Aluminium-Designkörper mit integrierter, unsichtbarer Montageplatte,

Edelstahlabdeckung mit vandalismussicherer Klipptechnik,

stark abfallendes Öffnungsmoment. Schließgeschwindigkeit, Endschlag

Öffnungsdämpfung und optionaler Schließverzögerung (SV). Normalmontage BS.

Gleitschiene mit unsichtbarer, integrierter Schließfolgeregelung,

vandalismussicher, überdrückbare Bremsmimik in allen Öffnungswinkeln.

DIN-Links und DIN-Rechts variabel einsetzbar. Mittelabdeckung mit Einrastsystem.

Inkl. 2 Stück Türschließer mit Hebelarm und Montageplatte.

Ausführung:

TS 41-SR III (1-4) ES/SG/ÖD für zweiflüglige Türen bis 2.200 mm

TS 61-SR III (2-5) ES/SG/ÖD für zweiflüglige Türen bis 2.500 mm

TS 61-SV-SR III (2-5) ES/SG/ÖD/SV für zweiflüglige Türen bis 2.500 mm

TS 61-SR III (5-6), ES/SG/ÖD für zweiflüglige Türen bis 2.800 mm

TS 62-SR III (2-5), ES/SG/ÖD/SV für zweiflüglige Türen bis 2.500 mm /

mit extrem leichten Begehkomfort nach DIN 18040, DIN SPEC 1104.

Oberfläche:

( ) Silber (eloxiert)

( ) Weiß RAL 9016

( ) Braun RAL 8014

( ) RAL nach Wahl …

( ) Edelstahl matt