1.1. ….. St …….. € …….. €

ECO Freilaufschließer FTS 63-R (EN 1155 Gr. 2-6)

mit integriertem Rauchschalter und Netzteil.

für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren bis 1400 mm.

Wartungsarm und absolut freilaufend, da keine mitlaufende Mechanik während

der Normalnutzung.

Die Freilauffunktion ist aktivierbar durch Feststellung des

Hebelarmes bei einmaliger Öffnung der Tür.   
Öffnungswinkel der Tür bis max. 110°.

Optional: 110 – 150° mit Sonderhebel  
Schließkraft stufenlos einstellbar, Schließgeschwindigkeit,

Öffnungsdämpfung und Endschlag über Ventile stufenlos einstellbar.   
Kopfmontage Bandseite, Führungsschiene auf der Tür.  
Incl. Montagegrundplatte. Anschlussspannung 230 V AC   
Material: Edelstahl, matt gebürstet.

Hinweis:

Der ECO FTS 63-R ist als Feststellanlage bauaufsichtlich zugelassen.

Feststellanlage bedürfen einer Abnahmeprüfung (Prüfbuch / Zulassungsschild)

Richtlinien des DIBt beachten!

Ein Handtaster rot „Tür zu“ ist zu setzen, gut erreichbar, gut sichtbar, in unmittelbarer Nähe des FS- Abschlusses.

( ) ECO Deckenrauchschalter ORS 142, anschließbar an den FTS 63-R (2 Stück), weiß.

( ) ECO Handtaster „Tür zu“ HAT AP (Aufputz)

( ) ECO Handtaster „Tür zu“ HAT UP (Unterputz)

( ) ECO Abnahmeset (Prüfbuch, Zulassungsschild, DIBt Zeugnis, Wartungshinweise)