1.1 ….. St …….. € …….. €

ECO Objektgarnitur mit Gleitlager (OGL),   
geprüft nach EN 1906 Klasse 4

8 mm Vierkantstift mit Spezialmadenschrauben.

Befestigung beidseitig unsichtbar. Drücker festdrehbar

gelagert in Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken.

Klassifizierungsschlüssel: 4 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | U

Drückerform: D-120

Material:

Edelstahl rostfrei, matt gebürstet

Ausführung:

( ) Rundrosette 55mm, mit Schlüsselrosette

( ) Verdeckschild (170 x 45 mm)

( ) DD-PZ

( ) DD-BB

( ) WC

( ) WSG/K-130

( ) WSG/K-165

1.2 ….. St …….. € …….. €

ECO Feuerschutzgarnitur mit Gleitlager (OGL),   
geprüft nach EN 1906 Klasse 4

FS- geprüft nach DIN 18 273

9 mm Vierkantstift mit Spezialmadenschrauben.

Befestigung beidseitig unsichtbar. Drücker festdrehbar

gelagert in Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken.

Klassifizierungsschlüssel: 4 | 7 | - | D1 | 1 | 4 | 0 | U

Drückerform: D-120

Material:

Edelstahl rostfrei, matt gebürstet

Ausführung:

( ) Rundrosette 55mm, mit Schlüsselrosette

( ) Verdeckschild (170 x 45 mm)

( ) FS-DD

( ) FS-Panik

( ) FS-WSG/K-130

( ) FS-WSG/K-165