1.1 ….. St …….. € …….. €

ECO Objekt-Drückergarnitur mit einem wartungsfreien geschlossenen

Kugellager und integrierten Flexlager als Drückerführung (OKL Magis),   
geprüft nach EN 1906 Benutzerklasse 4

Besonders geeignet für hohe Beanspruchung an stark frequentierten Objekttüren

in halböffentlichen und öffentlichen Bereichen.

Verdeckte, durchgehende Verschraubung, Abdeckrosetten im kantigen Design.

Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken und integrierten Befestigungsbolzen.

Drücker festdrehbar gelagert mit Federrückstellung und 90° Festanschlag.

8 mm Vierkantstift, Korrosionsklasse 5, sowie 1 Mio. Prüfzyklen mit kleinem axialem und radialem Spiel.

Klassifizierungsschlüssel: 4 | 7 | - | 0 | 1 | 5 | 0 | B

Material: Edelstahl rostfrei, matt gebürstet

Drückerform: **D-310**

Ausführung Rundrosette 55mm, scharfkantig, mit Schlüsselrosette

- DD-PZ

* DD-BB
* WC
* WSG/K-116
* WSG/K-135
* WSG/K-160
* WSG/K-165

1.2 ….. St …….. € …….. €

ECO Feuerschutz-Drückergarnitur mit einem wartungsfreien geschlossenen

Kugellager und integrierten Flexlager als Drückerführung (OKL Magis),   
geprüft nach EN 1906 Benutzerklasse 4

Besonders geeignet für hohe Beanspruchung an stark frequentierten Objekttüren

in halböffentlichen und öffentlichen Bereichen.

FS- geprüft nach DIN 18 273 / EN 1906

Verdeckte, durchgehende Verschraubung, Abdeckrosetten im kantigen Design.

Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken und integrierten Befestigungsbolzen.

Drücker festdrehbar gelagert mit Federrückstellung und 90° Festanschlag.

9 mm Vierkantstift, Korrosionsklasse 5, sowie 1 Mio. Prüfzyklen mit kleinem axialem und radialem Spiel.

Klassifizierungsschlüssel: 4 | 7 | - | B1 | 1 | 5 | 0 | B

Material: Edelstahl rostfrei, matt gebürstet

Drückerform: **D-310**

Ausführung Rundrosette 55mm, scharfkantig mit Schlüsselrosette

- FS-DD

* FS-WSG/K-116
* FS-WSG/K-135
* FS-WSG/K-160
* FS-WSG/K-165