1.1 ….. St …….. € …….. €

ECO Schutzbeschlag ES 0,
Schutzbeschlag mit erhöhtem Abreißschutz, mit Langschild.

Stahlunterkonstruktion im Innen- und Außenschild.

PZ-Lochung mit Kunststoffeinsatz.

Drückerdurchmesser: 21 mm

 ( ) Drückerform: …

 ( ) Knauf: …

Ausführung: ( ) Schildstärke außen 14 mm PZ

( ) Schildstärke außen 14 mm PZ mit Kernziehschutz

Oberfläche: ( ) Edelstahl, matt gebürstet

 ( ) Aluminium F1