1.1 ….. St …….. € …….. €

ECO Basis-Drückergarnitur mit Gleitlager (SGL),
geprüft nach EN 1906 Klasse 3

8 mm Vierkantspreizstift, Spezialmadenschrauben und Gewindebeschichtung

Befestigung beidseitig unsichtbar.

Drücker festdrehbar gelagert in hochstabiler Kunststoffunterkonstruktion

mit Stütznocken und integrierter Federunterstützung für exakte 90° Stellung und zur Entlastung der Schlossfeder.

Drückerform: D-…

Material Edelstahl rostfrei, matt gebürstet.

Ausführung Rundrosette 55mm, mit Schlüsselrosette

- DD-PZ

* DD-BB
* WC
* WSG/K-130
* WSG/K-135
* FS-WSG/K165
* FS-WSG/K-160
* Variante Schild/Rosette ungelocht