1.1 ….. St …….. € …….. €

ECO Standardgarnitur mit Gleitlager (SGL),
geprüft nach EN 1906 Klasse 3

8 mm Vierkantspreizstift.

Befestigung beidseitig unsichtbar.

Drücker festdrehbar gelagert in Kunststoffunterkonstruktion

mit Stütznocken und Federunterstützung.

Klassifizierungsschlüssel: 3 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | A

Drückerform: D-310

Material

( ) Edelstahl rostfrei, matt gebürstet.

( ) Aluminium eloxiert, F1

Ausführung Rundrosette 55mm, mit Schlüsselrosette

( ) DD-PZ

 ( ) DD-BB

( ) WC

 ( ) WSG/K-130