1.1. ….. St …….. € …….. €

**ECO Newton TS-61 SR-EF BG**

Schließfolgeregelung mit elektromechanischer Feststellung

nach EN 1155 und EN 1158,

niedrige Bauhöhe (34 mm), durchgehende, farblich einheitliche Abdeckhaube,

wartungsfreundliche, kraftschlüssige und dauerhafte Drehstangenverbindung der Schließfolgeregelung, nachjustieren nicht notwendig,

Feststellposition überfahrbar,

Feststellpunkt stufenlos einstellbar Gangflügel (80°-110°), Standflügel (80°-115°)

Rauchschaltzentrale mit Aufschaltmöglichkeit

für Funkrauchmelder, GLT, BUS Steuerung RS-485;

Lieferung in Gesamtverpackung, Komplettset inkl. Türschließer und Zubehör,

Schnellmontage durch vormontierte Baugruppen,

integrierter Kabelkanal für flexible, bauseitige Kabelanschlusspunkte.

Türschließerkörper ECO Newton TS-61 G mit integrierter, nicht sichtbarer Montageplatte,

u-förmiger Edelstahlabdeckung mit vandalismussicherer Klipptechnik,

stark abfallendes Öffnungsmoment. Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Öffnungsdämpfung, und Endschlag stufenlos fein justierbar.

Ausführung:

( ) TS-61 SR-EF-1S BG (Magnet im Standflügel - Offenhaltung beider Flügel, da Gangflügel über Schließfolgeregelung gehalten wird.)

( ) TS-61 SR-EF-2 BG (Magnet im Gang- und Standflügel) Offenhaltung beider Flügel.

Oberfläche:

( ) Silber RAL 9006

( ) Weiß RAL 9016

( ) Braun RAL 8014

( ) RAL nach Wahl …

( ) Edelstahl matt

( ) Edelstahl poliert

( ) Sonderbeschichtung …………………………….

( ) Voll Edelstahl

1.2. ….. St …….. € …….. €

**Abnahme und Inbetriebnahme (Eventualposition)**

Abnahme und Inbetriebnahme der Feststellanlage gem. Zulassung und Angaben des Herstellers inkl. Bereitstellung des Prüfbuches, Prüfschild, Zulassung und Hinweisschildern.

z.B. durch ECO Service und Supportpaket

siehe auch Seminaranmeldung unter <http://seminaranmeldung.eco-schulte.de>

1.3. ….. St …….. € …….. €

**Wartung / Gewährleistungsverlängerung (Eventualposition)**

Servicepaket für regelmäßige Wartung gem. Vorgabe der DIN EN 14677

mit wiederkehrende Prüfberichten und Führung der Prüfunterlagen

Gewährleistungsverlängerung auf 36 Monate (Voraussetzung: Abschluss des Wartungsvertrages spätestens 3 Monate nach Inbetriebnahmedatum)

Vertragslaufzeit 3 Jahre